**Техническо предложение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Марка:** | **Модел:** | **Продуктов номер:** |
| **[КПУ-1.3]****Компютър III вид** |  |  |  |
| **[КПУ-1.5]****Монитор I вид** |  |  |  |
| **[КПУ-1.8] Клавиатура I вид** |  |  |  |
| **[КПУ-1.10] Мишка** |  |  |  |

| **Устройство** | **Показател** | **Минимални изисквания** | **Предложение на изпълнителя по рамковото споразумение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[КПУ-1.3]****Компютър III вид – 64 броя** | Процесор | Мин. 7-мо поколение, не по-малко от 4 ядра/4 нишки, с честота не по-малко от 3,0 GHz, не по-малко от 6 MB Cache или еквивалентен |  |
| Оперативна памет | 8GB DDR4, разширяема до 32GB |  |
| Твърд диск | 1 ТB, 7200 rpm, SATA3 |  |
| Оптично устройство | DVD±RW |  |
| Видео карта | Вградена в процесора |  |
| Мрежова карта | 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45, Wake On LAN |  |
| Интерфейси | Преден панел: мин. 4 x USB от които мин. 1 x USB 3.0, microphone, headphone (3,5mm) |  |
| Заден панел: мин. 4 x USB, ethernet (RJ-45), DisplayPort, VGA, line-in, line-out |  |
| Звуков контролер | Вграден в дъното |  |
| Допълнителни изисквания | Наличие на вграден TPM 2.0 (Trusted platform module) чип или еквивалент |  |
| Кутия | Small Form Factor (SFF), с възможност за хоризонтално и вертикално използване |  |
| Захранване | Мин. 82% efficient Power Supply  |  |
| Съвместимост на предложения модел компютър | Операционни системи: MS Windows 7 Pro/8/8.1/10 Pro (32/64bit) от Windows Certified Products List (WCPL) |  |
| Софтуер: MS Office Professional 2013; MS Office Professional 2016, Adobe Acrobat Reader, Abby Fine Reader, AutoCAD |  |
| Операционна система | Инсталирана и активирана операционна система MS Windows 10 Pro (64bit) OEM  |  |
| Захранващ кабел | Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“ – CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по-малко от 1,5 метра |  |
| **[КПУ-1.5]****Монитор I вид – 64 броя** | Тип на панела | LED/LCD или еквивалентен |  |
| Размер на дисплея | Не по-малко от 22 инча (55.88 см) |  |
| Резолюция | Не по-ниска от 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Формат | 16:9 или 16:10 |  |
| Време за реакция | Не повече от 5 ms |  |
| Контраст статичен | Не по-малко от 1000:1 |  |
| Яркост | Не по-малко от 250 cd/m2 |  |
| Захранване | С вградено захранване; |  |
| Интерфейси | 1 x HDMI, 1 x VGA и/или 1 х DVI/Display port, съвместими с предлаганите компютри |  |
| Захранващ кабел | Да бъде съвместим с контакт тип „Шуко“– CEE 7/3 и CEE 7/5 или еквивалентно, с дължина не по-малко от 1,5 метра |  |
| Други | Възможност за регулиране на монитора по височина и спрямо позицията на оператора;  |  |
| Да бъде окомплектован с всички необходими интерфейсни и захранващи кабели за нормална експлоатация |  |
| Сертификати | TCO или еквивалент |  |
| **[КПУ-1.8]****Клавиатура I вид – 64 броя** | Начина на свързване към компютъра, тип надписване, други | USB, гравирана/надписана с English (US) и кирилица по БДС |  |
| **[КПУ-1.10]****Мишка– 64 броя** | Начина на свързване към компютъра, тип, други | USB, двубутонна, скрол, оптична |  |

***Забележка:*** *Изпълнителите по рамковото споразумение следва да попълнят Образеца на техническо предложение с конкретните технически параметри на техниката, която ще доставят. Техническите параметри на техниката следва да са същите или по-добри от тези, заложени в Техническата спецификация на ЦОП. Рамковите изпълнители нямат право да оставят празен ред при попълването на параметрите за съответната техника. Рамковите изпълнители нямат право да предлагат техника различна от търговската марка, която са декларирали в откритата централизирана процедура.*